[bookmark: FormularKategorie]CHECKLISTE
Schweißen auf Baustellen

	Firma:
	     

	Abteilung:
	     

	Ansprechpartner:
	     



	Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt
	Kontrolliert durch:

	
	Arbeitsstelle
	Ausführung

	Flammen, Lichtbogen

	|_| brennbare Stoffe entfernen
|_| Hohlräume beachten
|_| Durchbrüche verstopfen
|_| Benetzen
|_| Absaugen
	     
	     

	Funken, Tropfen

	|_| brennbare Stoffe aus Funkenbereich entfernen
|_| Abdecken
|_| Tropfen auffangen
	     
	     

	Sekundärflamme

	|_| Rohröffnungen verschließen
|_| brennbare Gase ins Freie abströmen lassen
	     
	     

	Wärmeleitung

	|_| wärmeleitende Teile kühlen
	     
	     

	Arbeitsobjekt

	|_| Kennzeichnen
|_| Abschalten oder von der Energie trennen
|_| Abbilden
|_| Inertisieren
|_| Entleeren
|_| Reinigen
	     
	     

	Überwachung

	|_| durch      
|_| Absperrung
	     
	     

	Orientierung

	|_| Nachtwache
|_| Feuerwehr
|_| Portier
|_| Sicherheitsdienst
	     
	     

	Feuerlöscher

	|_| bereitgestellt
	     
	     




	Nachtkontrolle

	|_| organisiert
	     
	     

	Sondermaßnahmen

	|_| Meldegruppe bzw. Melder ausschalten
	     
	     



Anmerkungen:      

	

           
	
	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift
Prüfer
Vorname Nachname
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